# Arbetsanvisningar

Strax innan den sladdlösa lampan stängs av på grund av tomt batteri blinkar den tre gånger och lyser med reducerad styrka.

##

Armaturhuvudet kan vridas (1) upp till 200° beroende på hur det används.

Möjliga användningsområden är exempelvis:

- belysning av rummet
- bländfri belysning av arbetsytan
- belysning av golvet

Obs! Om lutningen är mer än 90° måste batterilampan fästas.

##

Med upphängningskroken (7) kan du fästa den sladdlösa lampan på ett föremål.

##

Med hjälp av karbinhaken (4) kan du fästa batterilampan exempelvis i en lina eller i livremmen.

##

Med magneterna (6) kan du fästa den sladdlösa lampan på magnetiserbara ytor.

- Håll fingrarna borta från stativets baksida när du fäster lampan på ett underlag. Fingrarna kan fastna på grund av magneternas starka dragkraft.

Undvik repor på känsliga ställen när du monterar lampan.

##

Med hjälp av stativfästet (8) kan du skruva fast den sladdlösa lampan på ett 1/4"-stativ.

Skruva fast sladdlös lampan med stativets låsskruv. Se till att stativet står säkert.