# راهنمائی‌های عملی

کمی قبل از اینکه چراغ قوه شارژی به دلیل خالی بودن باتری خاموش شود، سه بار چشمک می‌زند و با نور کم روشن است.

##

برحسب نوع کاربری، می توان سر لامپ (1) را تا ‎200°‎ چرخاند.

کاربردهای ممکن، برای مثال، عبارتند از:

- روشنایی اتاق
- روشنایی بدون خیره شدن چشم در محل کار
- روشنایی کف زمین

نکته: اگر میزان چرخش از ‎90°‎ بیشتر باشد، باید چراغ شارژی را تثبیت کرد.

##

به وسیله قلاب آویز (7) می توانید چراغ قوه شارژی را به یک جسم محکم کنید.

##

با استفاده از قلاب کارابین (4)، می توان چراغ شارژی را، برای مثال، روی یک طناب یا تسمه محکم کرد.

##

با استفاده از آهنرباها (6)، می توان چراغ شارژی را روی مواد دارای خاصیت مغناطیسی محکم کرد.

- هنگامی که چراغ شارژی را روی سطوح محکم می کنید، انگشت خود را از سمت عقب پایه دور نگه دارید. به دلیل نیروی کششی شدید آهنربا، ممکن است انگشت شما گیر کند.

هنگام محکم کردن، مراقب باشید که روی سطوح حساس خراش ایجاد نشود.

##

با محل اتصال سه پایه (8) می توانید چراغ قوه شارژی را روی یک سه پایه ‎1/4"‎ نصب کنید.

چراغ قوه شارژی را با استفاده از پیچ تثبیت سه پایه محکم کنید. از ایمن بودن وضعیت سه پایه اطمینان حاصل کنید.