# Технічні дані

Акумуляторний ліхтар | GLI 12V-330
--- | ---
Товарний номер |  | ‎‎3 601 DA0 0..‎‎‎‎‎‎‎‎
Номінальна напруга | V= | 12
Макс. номінальна споживана потужність | Вт | 3,6
Тривалість світіння, бл. | хв./А год. | 180
Потік світла | лм | 330
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 … +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїA) і при зберіганні | °C | –20 … +40
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | GBA 12V…
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 12… GAX 18…
Клас захисту |  | / III

A)

  Обмежена потужність при температурі < 0 °C.

Відтворення кольорів освітлених об'єктів може бути спотворене.

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.