# Instructions d’utilisation

Avant de s’éteindre pour cause d’accu vide, la lampe sans-fil se met à clignoter trois fois et à éclairer avec une luminosité réduite.

##

La tête de lampe (1) peut être inclinée jusqu’à 200° en fonction de l’utilisation prévue.

Exemples d’utilisation :

- éclairage d’une pièce
- éclairage sans éblouissement du poste de travail
- éclairage du sol

Remarque : À partir d’une inclinaison de 90°, il convient de fixer la lampe sans-fil à un support.

##

Le crochet de suspension (7) permet de fixer la lampe sans fil à un objet.

##

Le mousqueton (4) permet de fixer la lampe sans fil à une corde ou une ceinture.

##

Les aimants (6) permettent de fixer la lampe sans-fil à des surfaces magnétiques.

- Lorsque vous fixez la lampe sans fil, tenez vos doigts éloignés de l’arrière du pied de lampe. Vous risqueriez de pincer vos doigts du fait de la force d’attraction élevée des aimants.

Veillez lors de la fixation de la lampe à ne pas rayer les surfaces fragiles.

##

Le raccord de trépied (8) permet de visser la lampe sans-fil sur un trépied 1/4".

Vissez la lampe sans-fil avec la vis de serrage du trépied. Veillez à une bonne stabilité du trépied.