# Pracovní pokyny

Krátce předtím než se akumulátorová svítilna vypne kvůli vybitému akumulátoru, třikrát zabliká a svítí s polovičním jasem.

##

Podle příslušného použití lze hlavu svítilny (1) otočit až o 200°.

Jsou možná například následující použití:

- Osvětlení prostoru
- Neoslňující osvětlení pracoviště
- Osvětlení podlahy

Upozornění: Při sklonu větším než 90° se akumulátorová svítilna musí upevnit.

##

Pomocí závěsného háku (7) můžete akumulátorovou svítilnu upevnit na nějaký předmět.

##

Pomocí karabiny (4) můžete akumulátorovou svítilnu upevnit např. na lano nebo na pásek.

##

Pomocí magnetů (6) můžete akumulátorovou svítilnu upevnit na magnetické materiály.

- Když upevňujete akumulátorovou svítilnu na povrchy, nedávejte prsty do blízkosti zadní strany patky. Silnou přitažlivou sílou magnetů byste si mohli prsty přiskřípnout.

Při upevňování dbejte na to, abyste zabránili poškození choulostivých povrchů.

##

Pomocí stativového závitu (8) můžete akumulátorovou svítilnu našroubovat na 1/4" stativ.

Přišroubujte akumulátorovou svítilnu pomocí zajišťovacího šroubu stativu. Dbejte na bezpečné postavení stativu.