# Tehnički podaci

Baterijska lampa | GLI 12V-330
--- | ---
Broj artikla |  | ‎‎3 601 DA0 0..‎‎‎‎‎‎‎‎
Nominalni napon | V= | 12
Maks. nominalna ulazna snaga | W | 3,6
Trajanje gorenja, otpr. | min/Ah | 180
Svetlosni fluks | lm | 330
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 … +35
Dozvoljena temperatura okruženja u raduA) i prilikom skladištenja | °C | –20 … +40
Preporučeni akumulatori |  | GBA 12V…
Preporučeni punjači |  | GAL 12… GAX 18…
Klasa zaštite |  | / III

A)

  Ograničena snaga pri temperaturama < 0 °C.

Reprodukcija boje osvetljenih objekata može da bude pogrešna.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.