# Tekniset tiedot

Akkuvalaisin | GLI 12V-330
--- | ---
Tuotenumero |  | ‎‎3 601 DA0 0..‎‎‎‎‎‎‎‎
Nimellisjännite | V= | 12
Suurin nimellinen ottoteho | W | 3,6
Valaisuaika, n. | min/Ah | 180
Valovirta | lm | 330
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0…+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäA) ja säilytyksessä | °C | –20…+40
Suositellut akut |  | GBA 12V…
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 12… GAX 18…
Suojausluokka |  | / III

A)

  rajoitettu teho, kun lämpötila on < 0 °C

Valaistujen esineiden värit saattavat näkyä vääristyneinä.

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.