# Műszaki adatok

Akkumulátoros lámpa | GLI 12V-330
--- | ---
Cikkszám |  | ‎‎3 601 DA0 0..‎‎‎‎‎‎‎‎
Névleges feszültség | V= | 12
max. névleges felvett teljesítmény | W | 3,6
Világítási időtartam, kb. | perc/Ah | 180
Fényáram | lm | 330
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 … +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésA) és a tárolás során | °C | –20 … +40
Javasolt akkumulátorok |  | GBA 12V…
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 12… GAX 18…
Érintésvédelmi osztály |  | / III

A)

  < 0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény

A megvilágított tárgyak színvisszadása hamis lehet.

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.