# Instruções de trabalho

Pouco antes de a lanterna sem fio se apagar devido a bateria descarregada, ela pisca três vezes e acende com luminosidade reduzida.

##

Consoante a utilização, a cabeça da lanterna (1) pode ser oscilada até 200°.

Possíveis utilizações são por exemplo:

- iluminação da sala
- iluminação indireta do local de trabalho
- iluminação do chão

Nota: Numa inclinação superior a 90° é necessário fixar a lanterna sem fio.

##

Com o gancho de pendurar (7) pode pendurar a lanterna sem fio num objeto.

##

Com o mosquetão (4) pode fixar a lanterna sem fio, p. ex. numa corda ou no cinto.

##

Com os ímanes (6) pode fixar a lanterna sem fio em materiais magnetizáveis.

- Mantenha os dedos afastados da parte de trás do pé, quando fixa a lanterna sem fio a superfícies. Devido à forte força de tração dos ímanes os dedos podem ficar entalados.

Tenha atenção para evitar riscos em superfícies sensíveis durante a fixação.

##

Com o encaixe do tripé (8)pode aparafusar a lanterna sem fio num tripé de 1/4".

Fixe a lanterna sem fio com o parafuso de fixação do tripé. Assegure-se de um apoio seguro do tripé.