# Puesta en marcha

##

Para la puesta en servicio de la lámpara ACCU, presione el interruptor de conexión/desconexión (9).

Para desconectar la lámpara ACCU, presione de nuevo el interruptor de conexión/desconexión (9).

##

Presione brevemente el interruptor de conexión/desconexión (9), para conectar la lámpara ACCU con la máxima luminosidad. Para adaptar la intensidad luminosa en 2 escalones, mantenga oprimido el interruptor de conexión/desconexión (9), hasta que se haya alcanzado la intensidad luminosa deseada.

##

Si se supera la temperatura de servicio admisible, la lámpara ACCU se desconecta. Espere a que la lámpara ACCU se enfríe antes de conectarla de nuevo.