# Technische gegevens

Acculamp | GLI 12V-330
--- | ---
Productnummer |  | ‎‎3 601 DA0 0..‎‎‎‎‎‎‎‎
Nominale spanning | V= | 12
Max. nominaal opgenomen vermogen | W | 3,6
Brandduur, ca. | min/Ah | 180
Lichtstroom | lm | 330
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 … +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikA) en bij opslag | °C | –20 … +40
Aanbevolen accu's |  | GBA 12V…
Aanbevolen oplaadapparaten |  | GAL 12… GAX 18…
Isolatieklasse |  | / III

A)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

De kleurweergave van de verlichte objecten kan vervalst worden.

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.