# Tehnični podatki

Akumulatorska svetilka | GLI 12V-330
--- | ---
Kataloška številka |  | ‎‎3 601 DA0 0..‎‎‎‎‎‎‎‎
Nazivna napetost | V= | 12
Najv. nazivna moč | W | 3,6
Trajanje osvetlitve, pribl. | min/Ah | 180
Svetlobni tok | lm | 330
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 … +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemA) in med skladiščenjem | °C | –20 … +40
Priporočene akumulatorske baterije |  | GBA 12V…
Priporočeni polnilniki |  | GAL 12… GAX 18…
Razred zaščite |  | / III

A)

  Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.

Barva osvetljenih predmetov je lahko popačena.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.