# Technické údaje

Akumulátorové svietidlo | GLI 12V-330
--- | ---
Vecné číslo |  | ‎‎3 601 DA0 0..‎‎‎‎‎‎‎‎
Menovité napätie | V= | 12
Max. menovitý príkon | W | 3,6
Čas svietenia, cca | min/Ah | 180
Svetelný tok | lm | 330
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 … +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeA) a pri skladovaní | °C | –20 … +40
Odporúčané akumulátory |  | GBA 12V…
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 12… GAX 18…
Trieda ochrany |  | / III

A)

  Obmedzený výkon pri teplotách <0 °C.

Farby osvetlených objektov môžu byť skreslené.

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.