# Arbeidshenvisninger

Kort tid før den batteridrevne lampen slås av på grunn av tomt batteri blinker den tre ganger og lyser med redusert lysstyrke.

##

Lampehodet (1) kan svinges etter behov, inntil 200°.

Eksempler på mulige bruksområder:

- belysning av rommet
- blendingsfri belysning av arbeidsplassen
- belysning av gulvet

Merknad: Ved helning på over 90° må den batteridrevne lampen festes.

##

Med opphengskroken (7) kan du feste den batteridrevne lampen på en gjenstand.

##

Med karabinkroken (4) kan du feste den batteridrevne lampen for eksempel på et tau eller på beltet.

##

Med magnetene (6) kan du feste den batteridrevne lampen på magnetiserbare materialer.

- Pass på at du ikke har fingrene i nærheten av foten til den batteridrevne lampen når du fester den på overflater. På grunn av den sterke trekkraften til magnetene kan fingrene dine bli klemt.

Pass på å unngå riper på ømfintlige overflater når du fester lampen.

##

Med stativfestet (8) kan du skru fast den batteridrevne lampen på et 1/4"-stativ (tilbehør).

Skru fast den batteridrevne lampen med stativets festeskrue. Kontroller at stativet står sikkert.