# Початок роботи

##

Щоб увімкнути акумуляторний ліхтар, натисніть на вимикач (9).

Щоб вимкнути акумуляторний ліхтар, ще раз натисніть на вимикач (9).

##

Коротко натисніть на вимикач (9), щоб увімкнути акумуляторний ліхтар на максимальну яскравість. Щоб налаштувати яскравість у 2 ступеня, тримайте вимикач (9) натиснутим, поки не буде досягнута необхідна яскравість.

##

У разі перевищення допустимої робочої температури акумуляторний ліхтар вимикається. Дайте акумуляторному ліхтареві охолонути і знову увімкніть його.