# Indicazioni operative

Se la batteria è scarica, poco prima che la spia della batteria si spenga, essa lampeggerà per 3 volte e la luminosità della torcia verrà ridotta.

##

In base all’utilizzo, è possibile ruotare la testa della torcia (1) fino a 200°.

Utilizzi possibili sono, ad esempio:

- illuminazione di un locale
- illuminazione non abbagliante della superficie di lavoro
- illuminazione del pavimento

Avvertenza: in caso di inclinazione superiore a 90° è necessario fissare la torcia a batteria.

##

Il gancio di sospensione (7) consente di fissare la torcia a batteria ad un oggetto.

##

Il gancio a moschettone (4) consente di fissare la torcia a batteria, per esempio, a una corda o alla cintura.

##

I magneti (6) consentono di fissare la torcia a batteria su materiali magnetizzabili.

- Quando si fissa la torcia a batteria su una superficie, tenere le dita a distanza dal lato posteriore del piedino d’appoggio. A causa dell’elevata forza di attrazione dei magneti, le dita potrebbero restare intrappolate.

Durante il fissaggio, fare attenzione a non graffiare le superfici delicate.

##

L’attacco treppiede (8) consente di avvitare la torcia a batteria su un treppiede da 1/4".

Avvitare saldamente la torcia a batteria con la vite di fissaggio del treppiede. Accertarsi che il treppiede sia posizionato in modo sicuro.