# Технические данные

Строительное радио |  | GPB 18V-2 C | GPB 18V-2 SC
--- | --- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 DA3 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 1..‎‎‎‎
Прием цифрового радиовещания DAB+ |  | – | ●
Рабочее напряжение
при работе от блока питания со штепсельной вилкой | В | 18 | 18
при работе от аккумуляторной батареи | В | 18 | 18
Номинальная мощность усилителя | Вт | 2 × 7,5 | 2 × 7,5
Диапазон FM-частот | МГц | 87,5−108 | 87,5−108
Диапазон частот цифрового вещания DAB+ | МГц | – | 174,928−239,200
Совместимость с Bluetooth® |  | Bluetooth® Spec. 5 | Bluetooth® Spec. 5
Рабочий диапазон частот Bluetooth® | МГц | 2402−2480 | 2402−2480
Макс. мощность передачи по Bluetooth® | мВт | 10 | 10
Кнопочный элемент питания (резервная батарея) |  | CR 2032 литиевая батарея 3 В | CR 2032 литиевая батарея 3 В
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 2,8−3,9A) | 2,8−3,9A)
Степень защитыB) |  | IP54 (с защитой от пыли и брызг воды) | IP54 (с защитой от пыли и брызг воды)
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Допустимая температура внешней среды при эксплуатацииC) и при хранении | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Рекомендуемые аккумуляторы (1,5−8 А·ч) |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  в зависимости от используемой аккумуляторной батареи

B)

  При закрытой крышке аккумуляторного отсека (12) и при закрытом отсеке для подключения (15)

C)

  Ограниченная мощность при температуре <0 °C.

Блок питания со штепсельной вилкой
Товарный номер |  | ‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ ‎1 600 A02 …‎‎‎‎
Входное напряжение | В~ | 100−240
Частота переменного тока на входе | Гц | 50−60
Входной ток | мА | 800
Выходное напряжение | V= | 18
Выходной ток | A | 1,8
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014 |  |
‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ | кг | 0,21
‎1 600 A02 …‎‎‎‎ | кг | 0,22
Класс защиты |  | /Ⅱ

Дополнительные технические данные см. на сайте: https://www.bosch-professional.com/ecodesign