# Τεχνικά στοιχεία

Ραδιόφωνο εργοταξίου |  | GPB 18V-2 C | GPB 18V-2 SC
--- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 DA3 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 1..‎‎‎‎
Λήψη DAB+ |  | – | ●
Τάση λειτουργίας
κατά τη λειτουργία με φις-τροφοδοτικό | V | 18 | 18
στη λειτουργία με μπαταρία | V | 18 | 18
Ονομαστική ισχύς ενισχυτή | W | 2 × 7,5 | 2 × 7,5
Περιοχή λήψης FM | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
Περιοχή λήψης DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Συμβατότητα Bluetooth® |  | Bluetooth® Spec. 5 | Bluetooth® Spec. 5
Περιοχή συχνότητας λειτουργίας Bluetooth® | MHz | 2.402−2.480 | 2.402−2.480
Ισχύς εκπομπής Bluetooth® μέγ. | mW | 10 | 10
Μπαταρία τύπου κουμπιού (εφεδρική μπαταρία) |  | CR 2032 Μπαταρία λιθίου 3 V | CR 2032 Μπαταρία λιθίου 3 V
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 2,8−3,9A) | 2,8−3,9A)
Βαθμός προστασίαςB) |  | IP54 (προστασία από σκόνη και ψεκαζόμενο νερό) | IP54 (προστασία από σκόνη και ψεκαζόμενο νερό)
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Συνιστώμενες μπαταρίες (1,5−8 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μπαταρία

B)

  Με κλειστό το κάλυμμα της μπαταρίας (12) και κλειστό θάλαμο σύνδεσης (15)

C)

  Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C

Φις-τροφοδοτικό
Κωδικός αριθμός |  | ‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ ‎1 600 A02 …‎‎‎‎
Τάση εισόδου | V~ | 100−240
Συχνότητα εναλλασσομένου ρεύματος εισόδου | Hz | 50−60
Ρεύμα εισόδου | mA | 800
Τάση εξόδου | V= | 18
Ρεύμα εξόδου | A | 1,8
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014 |  |
‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ | kg | 0,21
‎1 600 A02 …‎‎‎‎ | kg | 0,22
Κατηγορία προστασίας |  | /Ⅱ

Περισσότερα τεχνικά στοιχεία θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.bosch-professional.com/ecodesign