# Tekniset tiedot

Työmaaradio |  | GPB 18V-2 C | GPB 18V-2 SC
--- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 DA3 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 1..‎‎‎‎
DAB+-vastaanotto |  | – | ●
Käyttöjännite
verkkolaitekäytössä | V | 18 | 18
akkukäytössä | V | 18 | 18
Vahvistimen nimellisteho | W | 2 × 7,5 | 2 × 7,5
ULA-vastaanottoalue | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
DAB+-vastaanottoalue | MHz | − | 174,928−239,200
Bluetooth®-yhteensopivuus |  | Bluetooth® Spec. 5 | Bluetooth® Spec. 5
Bluetooth®-käyttötaajuusalue | MHz | 2 402−2 480 | 2 402−2 480
Bluetooth®-yhteyden suurin lähetysteho | mW | 10 | 10
Nappiparisto (puskuriparisto) |  | CR 2032 3 V:n litiumparisto | CR 2032 3 V:n litiumparisto
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan | kg | 2,8−3,9A) | 2,8−3,9A)
SuojausluokkaB) |  | IP54 (pöly- ja roiskevesisuojattu) | IP54 (pöly- ja roiskevesisuojattu)
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0…+35 | 0…+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäC) ja säilytyksessä | °C | −20…+40 | −20…+40
Suositellut akut (1,5−8 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  riippuen käytetystä akusta

B)

  Kun akun suojus (12) ja liitäntälokero (15) ovat kiinni

C)

  Rajoitettu teho, kun lämpötila on <0 °C.

Verkkolaite
Tuotenumero |  | ‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ ‎1 600 A02 …‎‎‎‎
Sisäänmenojännite | V~ | 100−240
Sisäänmenon vaihtovirtataajuus | Hz | 50−60
Sisäänmenovirta | mA | 800
Ulostulojännite | V= | 18
Ulostulovirta | A | 1,8
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan |  |
‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ | kg | 0,21
‎1 600 A02 …‎‎‎‎ | kg | 0,22
Suojausluokka |  | /Ⅱ

Teknisiä lisätietoja saat verkko-osoitteesta: https://www.bosch-professional.com/ecodesign