# مشخصات فنی

رادیو کارگاه ساختمانی |  | ‎GPB 18V-2 C‎ | ‎GPB 18V-2 SC‎
--- | --- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 DA3 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 1..‎‎‎‎
دریافت ‎DAB+‎ |  | – | ●
ولتاژ عملکرد
هنگام عملکرد با دوشاخه | V | 18 | 18
هنگام عملکرد با باتری قابل شارژ | V | 18 | 18
توان نامی تقویت کننده | W | ‎2 × 7,5‎ | ‎2 × 7,5‎
محدوده دریافت FM | MHz | ‎87,5−108‎ | ‎87,5−108‎
محدوده دریافت ‎DAB+‎ | MHz | − | ‎174,928−239,200‎
سازگاری ‎Bluetooth®‎ |  | ‎Spec. 5‎ ‎Bluetooth®‎ | ‎Spec. 5‎ ‎Bluetooth®‎
محدوده فرکانس عملکرد ‎Bluetooth®‎ | MHz | ‎2402−2480‎ | ‎2402−2480‎
حداکثر توان ارسال ‎Bluetooth®‎ | mW | 10 | 10
باتری دکمه ای (باتری جایگزین) |  | ‎CR 2032‎ باتری لیتیوم ‎3 V‎ | ‎CR 2032‎ باتری لیتیوم ‎3 V‎
وزن مطابق استاندارد ‎EPTA-Procedure 01:2014‎ | kg | A)‎2,8−3,9‎‏ | A)‎2,8−3,9‎‏
نوع حفاظتB) |  | ‎IP54‎ (ضد گرد و غبار و مصون در برابر پاشش آب) | ‎IP54‎ (ضد گرد و غبار و مصون در برابر پاشش آب)
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0 … +35‎ | ‎0 … +35‎
دمای مجاز محیط هنگام کارC) و هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎−20 … +40‎ | ‎−20 … +40‎
باتری های قابل شارژ توصیه شده (‎1,5−8 Ah‎) |  | ‎GBA 18V…‎ ProCORE18V…‎ | ‎GBA 18V…‎ ProCORE18V…‎
شارژرهای توصیه شده |  | ‎GAL 18…‎ ‎GAX 18…‎ ‎GAL 36…‎ | ‎GAL 18…‎ ‎GAX 18…‎ ‎GAL 36…‎

A)

  بسته به نوع باتری کاربردی

B)

  در هنگام بسته بودن قاب باتری قابل شارژ (12) و در هنگام بسته بودن محفظه اتصال (15)

C)

  توان محدود برای دمای ‎<0 °C

دوشاخه
شماره فنی |  | ‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ ‎1 600 A02 …‎‎‎‎
ولتاژ ورودی | ‎V~‎ | ‎100−240‎
فرکانس جریان متناوب ورودی | Hz | ‎50−60‎
جریان ورودی | mA | 800
ولتاژ خروجی | V=‎ | 18
جریان خروجی | A | 1,8
وزن مطابق استاندارد ‎EPTA-Procedure 01:2014‎ |  |
‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ | kg | ‎0,21‎
‎1 600 A02 …‎‎‎‎ | kg | 0,22
کلاس ایمنی |  | /Ⅱ

سایر اطلاعات را در این سایت می یابید: https://www.bosch-professional.com/ecodesign