# Індикатор зарядженості акумуляторної батареї

Коли акумулятор встановлений, на дисплеї відображаються дані про ступінь зарядженості акумулятора (17), якщо вийняти акумулятор, ці дані відображатимуться на самому акумуляторі.

## Індикатор зарядженості акумуляторної батареї на дисплеї

Індикатор зарядженості акумуляторної батареї (i) з’являється на дисплеї, щойно буде встановлено акумулятор з достатнім рівнем напруги, а радіоприймач не підключений до електромережі через блок живлення зі штепсельною вилкою (20).

Індикатор | Ємність
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

## Індикатор зарядженості акумуляторної батареї на акумуляторі

Якщо акумуляторна батарея вийнята з радіоприймача, ступінь зарядженості акумулятора можна відобразити за допомогою зелених світлодіодів індикатора зарядженості на акумуляторній батареї.

Натисніть кнопку індикатора зарядженості акумуляторної батареї або , щоб відобразити ступінь зарядженості.

Якщо після натискання на кнопку індикатора зарядженості акумуляторної батареї жоден світлодіод не загоряється, акумулятор вийшов з ладу і його треба замінити.

### Тип акумуляторної батареї GBA 18V...

×

Світлодіоди | Ємність
--- | ---
Свічення зеленим кольором 3× | 60−100 %
Свічення зеленим кольором 2× | 30−60 %
Свічення зеленим кольором 1× | 5−30 %
Блимання зеленим кольором 1× | 0−5 %

### Тип акумуляторної батареї ProCORE18V...

×

Світлодіоди | Ємність
--- | ---
Свічення зеленим кольором 5× | 80−100 %
Свічення зеленим кольором 4× | 60−80 %
Свічення зеленим кольором 3× | 40−60 %
Свічення зеленим кольором 2× | 20−40 %
Свічення зеленим кольором 1× | 5−20 %
Блимання зеленим кольором 1× | 0−5 %