# Caractéristiques techniques

Radio de chantier |  | GPB 18V-2 C | GPB 18V-2 SC
--- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 DA3 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 1..‎‎‎‎
Réception DAB+ |  | – | ●
Tension de service
pour fonctionnement avec bloc d’alimentation secteur | V | 18 | 18
pour fonctionnement avec accu | V | 18 | 18
Puissance nominale de l’amplificateur | W | 2 × 7,5 | 2 × 7,5
Gamme de fréquences FM | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
Gamme de fréquences DAB+ | MHz | – | 174,928−239,200
Compatibilité Bluetooth® |  | Bluetooth® Spec. 5 | Bluetooth® Spec. 5
Plage de fréquences Bluetooth® | MHz | 2 402−2 480 | 2 402−2 480
Puissance d’émission maxi Bluetooth® | mW | 10 | 10
Pile bouton (pile tampon) |  | CR 2032 Pile lithium 3 V | CR 2032 Pile lithium 3 V
Poids suivant ‌EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 2,8−3,9A) | 2,8−3,9A)
Indice de protectionB) |  | IP54 (protection contre la poussière et les projections d’eau) | IP54 (protection contre la poussière et les projections d’eau)
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Accus recommandés (1,5−8 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Chargeurs recommandés |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Dépend de l’accu utilisé

B)

  avec couvercle d’accu fermé (12) et logement des connexions fermé (15)

C)

  Performances réduites à des températures <0 °C

Bloc d’alimentation secteur
Référence |  | ‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ ‎1 600 A02 …‎‎‎‎
Tension d’entrée | V~ | 100−240
Fréquence de la tension d’entrée | Hz | 50−60
Courant d’entrée | mA | 800
Tension de sortie | V= | 18
Courant de sortie | A | 1,8
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 |  |
‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ | kg | 0,21
‎1 600 A02 …‎‎‎‎ | kg | 0,22
Indice de protection |  | /Ⅱ

Vous trouverez d’autres caractéristiques techniques à l’adresse suivante : https://www.bosch-professional.com/ecodesign