# Techniniai duomenys

Statybų aikštelės radijas |  | GPB 18V-2 C | GPB 18V-2 SC
--- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 DA3 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 1..‎‎‎‎
Priėmimas DAB+ |  | – | ●
Darbinė įtampa
naudojant su tinklo adapteriu | V | 18 | 18
naudojant su akumuliatoriumi | V | 18 | 18
Stiprintuvo vardinė galia | W | 2 × 7,5 | 2 × 7,5
UTB priėmimo diapazonas | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
DAB+ priėmimo diapazonas | MHz | – | 174,928−239,200
„Bluetooth®“ suderinamumas |  | Bluetooth® Spec. 5 | Bluetooth® Spec. 5
„Bluetooth®“ veikimo dažnių diapazonas | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
„Bluetooth®“ maks. siuntimo galia | mW | 10 | 10
Tabletės formos elementas (buferinė baterija) |  | CR 2032 ličio baterija 3 V | CR 2032 ličio baterija 3 V
Svoris pagal „EPTA‑Procedure 01:2014“ | kg | 2,8−3,9A) | 2,8−3,9A)
Apsaugos klasėB) |  | IP54 (apsauga nuo dulkių ir vandens purslų) | IP54 (apsauga nuo dulkių ir vandens purslų)
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantC) ir sandėliuojant | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Rekomenduojami akumuliatoriai (1,5−8 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus

B)

  esant uždarytam akumuliatoriaus gaubtui (12) ir uždengtam jungčių skyreliui (15)

C)

  Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C

Tinklo adapteris
Gaminio numeris |  | ‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ ‎1 600 A02 …‎‎‎‎
Įeinamoji įtampa | V~ | 100−240
Įeinamosios kintamosios srovės dažnis | Hz | 50−60
Įeinamoji srovė | mA | 800
Išeinamoji įtampa | V= | 18
Išeinamoji srovė | A | 1,8
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“ |  |
‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ | kg | 0,21
‎1 600 A02 …‎‎‎‎ | kg | 0,22
Apsaugos klasė |  | /Ⅱ

Kitus techninius duomenis rasite čia: https://www.bosch-professional.com/ecodesign