# Dane techniczne

Radio budowlane |  | GPB 18V-2 C | GPB 18V-2 SC
--- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 DA3 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 1..‎‎‎‎
Technologia radiofonii cyfrowej DAB+ |  | – | ●
Napięcie robocze
praca z zasilaczem sieciowym | V | 18 | 18
praca z akumulatorem | V | 18 | 18
Moc znamionowa wzmacniacza | W | 2 × 7,5 | 2 × 7,5
Zakres odbioru UKF | MHz | 87,5–108 | 87,5–108
Zakres odbioru DAB+ | MHz | – | 174,928–239,200
Kompatybilność z Bluetooth® |  | Bluetooth® Spec. 5 | Bluetooth® Spec. 5
Zakres częstotliwości roboczej Bluetooth® | MHz | 2402–2480 | 2402–2480
Maks. moc nadawania Bluetooth® | mW | 10 | 10
Bateria okrągła (zasilanie awaryjne) |  | Bateria litowa CR 2032 3 V | Bateria litowa CR 2032 3 V
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 2,8–3,9A) | 2,8–3,9A)
Stopień ochronyB) |  | IP54 (ochrona przed pyłem i bryzgami wody) | IP54 (ochrona przed pyłem i bryzgami wody)
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyC) i podczas przechowywania | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Zalecane akumulatory (1,5–8 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Zalecane ładowarki |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  W zależności od zastosowanego akumulatora

B)

  przy zamkniętej pokrywce wnęki akumulatora (12) i zamkniętej wnęce przyłączy (15)

C)

  Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.

Zasilacz sieciowy
Numer katalogowy |  | ‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ ‎1 600 A02 …‎‎‎‎
Napięcie wejściowe | V~ | 100−240
Częstotliwość wejściowa prądu przemiennego | Hz | 50−60
Prąd wejściowy | mA | 800
Napięcie wyjściowe | V= | 18
Prąd wyjściowy | A | 1,8
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 |  |
‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ | kg | 0,21
‎1 600 A02 …‎‎‎‎ | kg | 0,22
Klasa ochrony |  | /Ⅱ

Dalsze informacje techniczne znajdują się na stronie: https://www.bosch-professional.com/ecodesign