# Tehnični podatki

Radijski predvajalnik za gradbišče |  | GPB 18V-2 C | GPB 18V-2 SC
--- | --- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 DA3 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 1..‎‎‎‎
Sprejem DAB+ |  | – | ●
Omrežna napetost
pri uporabi omrežnega priključka | V | 18 | 18
pri uporabi akumulatorske baterije | V | 18 | 18
Nazivna moč ojačevalca | W | 2 × 7,5 | 2 × 7,5
Območje sprejema FM | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
Območje sprejema DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Združljivost Bluetooth® |  | Bluetooth® Spec. 5 | Bluetooth® Spec. 5
Območje delovne frekvence Bluetooth® | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Najv. moč oddajanja Bluetooth® | mW | 10 | 10
Gumbna baterija (pomožna baterija) |  | CR 2032 Litijeva baterija 3 V | CR 2032 Litijeva baterija 3 V
Teža po EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 2,8−3,9A) | 2,8−3,9A)
Vrsta zaščiteB) |  | IP54 (zaščita pred prahom in škropljenjem vode) | IP54 (zaščita pred prahom in škropljenjem vode)
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemC) in med skladiščenjem | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Priporočene akumulatorske baterije (1,5−8 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Priporočeni polnilniki |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Odvisno od uporabljene akumulatorske baterije

B)

  pri zaprtem pokrovu akumulatorske baterije (12) in zaprtem predalu za priključek (15)

C)

  Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.

Omrežni priključek
Kataloška številka |  | ‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ ‎1 600 A02 …‎‎‎‎
Vhodna napetost | V~ | 100−240
Frekvenca vhodnega izmeničnega toka | Hz | 50−60
Vhodni tok | mA | 800
Izhodna napetost | V= | 18
Izhodni tok | A | 1,8
Teža po EPTA-Procedure 01:2014 |  |
‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ | kg | 0,21
‎1 600 A02 …‎‎‎‎ | kg | 0,22
Razred zaščite |  | /Ⅱ

Več tehničnih podatkov je na voljo na spletni strani: https://www.bosch-professional.com/ecodesign