# Funzionamento con alimentatore (vedere Fig. A)

- Utilizzare esclusivamente gli alimentatori indicati nei dati tecnici. Soltanto in questo modo sarà possibile un corretto funzionamento della radio.

- Attenersi alla tensione di rete. La tensione riportata sulla targhetta identificativa dell’alimentatore deve corrispondere a quella della sorgente di alimentazione.

Aprire la calotta di protezione dello scomparto collegamenti (15). Innestare il connettore (21) dell’alimentatore nella presa di collegamento (22) (DC IN 18V). Collegare l’alimentatore alla rete elettrica.

Per proteggerlo dalle contaminazioni, richiudere la calotta di protezione dello scomparto collegamenti (15), qualora si rimuova il connettore (21).