# Teknik veriler

Şantiye radyosu |  | GPB 18V-2 C | GPB 18V-2 SC
--- | --- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 DA3 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 1..‎‎‎‎
Çekiş DAB+ |  | – | ●
İşletme gerilimi
Güç adaptörü ile çalışmada | V | 18 | 18
Akülü işletmede | V | 18 | 18
Amplifikatör anma gücü | W | 2 × 7,5 | 2 × 7,5
Çekiş alanı | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
Çekiş alanı DAB+ | MHz | – | 174,928−239,200
Bluetooth® uyumluluğu |  | Bluetooth® Spec. 5 | Bluetooth® Spec. 5
İşletme frekansı aralığı Bluetooth® | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
İletim gücü Bluetooth® maks. | mW | 10 | 10
Düğme pil (yedek pil) |  | CR 2032 Lityum pil 3 V | CR 2032 Lityum pil 3 V
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca | kg | 2,8−3,9A) | 2,8−3,9A)
Koruma türüB) |  | IP54 (toz ve püskürme suyu koruması) | IP54 (toz ve püskürme suyu koruması)
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 … +35 | 0 … +35
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Tavsiye edilen aküler (1,5−8 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Tavsiye edilen şarj cihazları |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Kullanılan aküye bağlıdır

B)

  Akü kapağı kapalı (12) ve bağlantı bölmesi kapalı (15)

C)

  <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

Güç kaynağı
Malzeme numarası |  | ‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ ‎1 600 A02 …‎‎‎‎
Giriş gerilimi | V~ | 100−240
Giriş alternatif akım frekansı | Hz | 50−60
Giriş akımı | mA | 800
Çıkış gerilimi | V= | 18
Çıkış akımı | A | 1,8
EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca ağırlık |  |
‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ | kg | 0,21
‎1 600 A02 …‎‎‎‎ | kg | 0,22
Koruma sınıfı |  | /Ⅱ

Daha fazla teknik veriyi şu adreste bulabilirsiniz: https://www.bosch-professional.com/ecodesign