# تعویض باتری دکمه ای

به منظور ذخیره اطلاعات زمان و تنظیمات دیگر در رادیو، باید یک باتری دکمه ای به عنوان باتری جایگزین جاگذاری کرد.

پیش از اولین راه اندازی رادیو، نوارهای محافظ باتری دکمه ای وارد شده را جدا کنید .

اهرم قفل کردن‌ (13) قاب باتری قابل شارژ را باز کنید و قاب باتری قابل شارژ (12) را باز کنید.

در صورت لزوم باتری قابل شارژ (17) را بردارید.

نوارهای محافظ زیر قاب (18) باتری دکمه ای را بیرون بکشید.

زمانی که دیگر امکان ذخیره کردن زمان روی رادیو میسر نباشد یا نشانگر ضعیف تر شده باشد، باتری دکمه ای را تعویض کنید.

برای این منظور قاب (18) باتری دکمه ای را خلاف جهت عقربه های ساعت (برای مثال با یک سکه) بچرخانید و قاب را بردارید. باتری دکمه‌ای جدید را وارد کنید.

در حین کار به قطب گذاری صحیح بر اساس تصویر موجود در قسمت داخلی قاب (18) توجه کنید.

قاب (18) باتری دکمه ای را دوباره قرار دهید و آن را در جهت عقربه های ساعت محکم بچرخانید. قاب تنها در زمانی به طور ایمن قفل شده است که علامت های روی قاب و روی نماد قفل به یکدیگر اشاره کنند.

- در صورت عدم استفاده برای مدت طولانی، باتری دکمه ای را از رادیو بیرون آورید. باتری دکمه ای ممکن است در صورت نگه داشتن طولانی مدت در رادیو، دچار خوردگی شده و خود به خود تخلیه شود.