# Darbība ar elektrotīkla adapteri (skatīt attēlu A)

- Izmantojiet tikai tehniskajos datos norādītos elektrotīkla adapterus. Tikai tā iespējama radio darbība bez traucējumiem.

- Nodrošiniet pareiza elektrotīkla sprieguma padevi! Elektrobarošanas avota spriegumam jāatbilst vērtībai, kas ir norādīta uz elektrotīkla adaptera tehnisko datu plāksnītes.

Atveriet pieslēgumu nodalījuma aizsargvāciņu (15). Elektrotīkla adaptera ierīces spraudni (21) iespraudiet pieslēgvietā (22) (DC IN 18V). Elektrotīkla adapteri pievienojiet pie elektrotīkla.

Aizveriet pieslēgumu nodalījuma (15) aizsargvāciņu, lai pasargātu to no netīrumiem, kad ierīces spraudnis (21) ir atvienots.