# عملکرد با باتری قابل شارژ

- تنها شارژرهای ذکر شده در مشخصات فنی را بکار برید. تنها این شارژرها با باتری های لیتیوم یونی (Li-Ion) قابل استفاده در رادیوی شما منطبق می باشند.

نکته: استفاده از باتری های نامتناسب با رادیو ممکن است منجر به بروز خطا در عملکرد یا آسیب دیدگی رادیو شود.

باتری قابل شارژ لیتیوم یونی از طریق ‎
"Electronic Cell Protection (ECP)‎"‎ (سیستم حفاظت الکترونیک ) در برابر خالی شدن حفاظت می شود. در صورت تخلیه شارژ باتری، رادیو توسط یک سیستم حفاظتی خاموش می شود.

- پس از خاموش شدن رادیو توسط سیستم حفاظتی، آن را دوباره روشن نکنید. ممکن است باتری قابل شارژ آسیب ببیند.

## تعویض باتری قابل شارژ

اهرم قفل کردن‌ (13) قاب باتری قابل شارژ را باز کنید و قاب باتری قابل شارژ (12) را باز کنید.

برای خارج کردن باتری، دکمه آزاد سازی باتری قابل شارژ (16) را فشار دهید و باتری را از محفظه باتری بیرون بکشید. هنگام انجام این کار از اِعمال فشار خودداری کنید.

برای جاگذاری باتری قابل شارژ، آن را تا جایی در نگهدارنده باتری (14) هدایت کنید که اتصالات باتری روی اتصالات نگهدارنده باتری قرار بگیرد. اجازه دهید باتری قابل شارژ جا بیفتد.

قاب باتری قابل شارژ (12) را ببندید و آن را قفل کنید.