# Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije

Pri vstavljeni akumulatorski bateriji lahko stanje napolnjenosti akumulatorske baterije (17) odčitate na zaslonu, če je odstranjena, pa na akumulatorski bateriji sami.

## Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije na zaslonu

Zaslon prikazuje stanje napolnjenosti akumulatorske baterije (i) takoj, ko je vstavljena akumulatorska baterija z zadostno napetostjo in radijski predvajalnik ni priključen na električno omrežje prek omrežnega priključka (20).

Prikaz | Napolnjenost
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

## Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije na akumulatorski bateriji

Če boste akumulatorsko baterijo odstranili iz radijskega predvajalnika, lahko stanje napolnjenosti preverite z zelenimi LED-diodami na prikazu stanja napolnjenosti akumulatorske baterije.

Za prikaz stanja napolnjenosti pritisnite tipko ali na prikazu stanja napolnjenosti.

Če po pritisku tipke za prikaz stanja napolnjenosti LED-diode ne zasvetijo, je akumulatorska baterija okvarjena in jo je treba zamenjati.

### Vrsta akumulatorske baterije GBA 18V...

×

LED-diode | Napolnjenost
--- | ---
3 zelene LED-diode neprekinjeno svetijo | 60−100 %
2 zeleni LED-diodi neprekinjeno svetita | 30−60 %
1 zelena LED-dioda neprekinjeno sveti | 5−30 %
1 zelena LED-dioda utripa | 0−5 %

### Vrsta akumulatorske baterije ProCORE18V...

×

LED-diode | Napolnjenost
--- | ---
5 zelenih LED-diod neprekinjeno sveti | 80−100 %
4 zelene LED-diode neprekinjeno svetijo | 60−80 %
3 zelene LED-diode neprekinjeno svetijo | 40−60 %
2 zeleni LED-diodi neprekinjeno svetita | 20−40 %
1 zelena LED-dioda neprekinjeno sveti | 5−20 %
1 zelena LED-dioda utripa | 0−5 %