# Техникалық мәліметтер

Құрылыс алаңының радио қабылдағышы |  | GPB 18V-2 C | GPB 18V-2 SC
--- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 DA3 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 1..‎‎‎‎
DAB+ сигналын қабылдау |  | – | ●
Жұмыс кернеуі
штепсельдік қуат блогын пайдаланған кезде | В | 18 | 18
аккумуляторды пайдаланған кезде | В | 18 | 18
Күшейткіштің номиналды қуаты | Вт | 2 × 7,5 | 2 × 7,5
UKW қабылдау диапазоны | MГц | 87,5−108 | 87,5−108
DAB+ қабылдау диапазоны | MГц | − | 174,928−239,200
Bluetooth® үйлесімділігі |  | Bluetooth® Spec. 5 | Bluetooth® Spec. 5
Bluetooth® қызметтік жиіліктер диапазоны | MГц | 2402−2480 | 2402−2480
Bluetooth® тарату қуаты, макс. | мВт | 10 | 10
Түймелі батарея (буферлік батарея) |  | CR 2032 3 В литий батареясы | CR 2032 3 В литий батареясы
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сай | кг | 2,8−3,9A) | 2,8−3,9A)
Қорғаныс дәрежесіB) |  | IP54 (шаң мен шашырайтын судан қорғалған) | IP54 (шаң мен шашырайтын судан қорғалған)
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Жұмыс кезіндегіC) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Ұсынылатын аккумуляторлар (1,5−8 А-сағ) |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  пайдаланған аккумуляторға байланысты

B)

  Аккумулятор қақпағы (12) жабық болғанда және жалғағыштар бөлімі (15) жабық болғанда

C)

  <0 °C температураларында қуаты шектелген

Штепсельдік қуат блогы
Өнім нөмірі |  | ‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ ‎1 600 A02 …‎‎‎‎
Кіріс кернеу | B~ | 100−240
Кіріс айнымалы ток жиілігі | Гц | 50−60
Кіріс ток | мА | 800
Шығыс кернеу | V= | 18
Шығыс ток | А | 1,8
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сай |  |
‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ | кг | 0,21
‎1 600 A02 …‎‎‎‎ | кг | 0,22
Қорғаныс класы |  | /Ⅱ

Қосымша техникалық деректерді мына жерден қараңыз: https://www.bosch-professional.com/ecodesign