# Відтворення аудіо

## Увімкнення/вимкнення

Щоб увімкнути радіоприймач, натисніть на вимикач (2). Активується дисплей (1) і починається відтворення аудіо з останнього встановленого джерела.

При кожному натисканні кнопки дисплей (1) підсвічується на кілька секунд.

Щоб вимкнути радіоприймач, знову натисніть на вимикач (2). Поточні налаштування аудіоджерела будуть збережені.

## Налаштування гучності

Після увімкнення радіоприймача встановлюється низька гучність звуку.

Поверніть вимикач (2) за годинниковою стрілкою, щоб збільшити гучність, або проти годинникової стрілки, щоб зменшити гучність.

На дисплеї протягом кількох секунд відображається налаштування гучності <VL> або <Volume> зі значенням від 0 до 30. Встановіть низьке значення гучності перед налаштуванням або перемиканням радіостанцій або встановіть середнє значення перед початком відтворення з зовнішнього аудіоджерела.

Щоб вимкнути звук, можна короткочасно натиснути кнопку вимкнення звуку (8). Щоб знову увімкнути звук, короткочасно натисніть кнопку вимкнення звуку або поверніть вимикач (2) за годинниковою стрілкою.

Гучність можна змінити в будь-який час. Якщо функція меню активована, дисплей повертається в меню через кілька секунд після зміни гучності.

Радіоприймач вимикається автоматично через 19 хвилин, якщо протягом цього часу:

- гучність радіоприймача була встановлена на 0,
- звук на радіоприймачі вимкнений або
- гучність на пристрої відтворення (наприклад, смартфоні) встановлено на 0.

## Вибір аудіоджерела

Для вибору аудіоджерела натискайте кнопку «Джерело» (7), поки на дисплеї не з’явиться потрібне внутрішнє або зовнішнє аудіоджерело:

- DAB/DAB2: цифрове радіо через DAB+ (GPB 18V‑2 SC),
- FM/FM2: аналогове радіо через FM,
- AUX: зовнішнє аудіоджерело (наприклад, смартфон) через роз’єм 3,5 мм AUX IN (24) у відсіку для підключення (15),
- : зовнішнє аудіоджерело (наприклад, смартфон) через з’єднання по Bluetooth®.

Поточне аудіоджерело можна розпізнати по індикації аудіоджерела (b) або індикації Bluetooth® (a).

Функціональність аудіоджерел DAB, DAB2 (GPB 18V‑2 SC), FM та FM2 не відрізняється, проте для встановлення потрібні різні комірки пам’яті.

## Встановлення/збереження радіостанцій DAB+ (GPB 18V‑2 SC)

Для вибору аудіоджерела радіостанції DAB+ натискайте кнопку «Джерело» (7), поки не з’явиться індикація аудіоджерела (b) DAB або DAB2.

Після короткої ініціалізації буде відтворена остання встановлена ​​радіостанція.

Назва радіостанції відображається у верхньому рядку багатофункціонального індикатора (k). У меню функцій можна встановити відображення додаткової інформації в нижньому рядку багатофункціонального індикатора.

- Для зміни радіостанції повертайте кнопку «Джерело» (7), поки не з’явиться необхідна станція. Натисніть кнопку «Джерело» (7) для підтвердження вибору. Радіоприймач перемикається на обрану станцію.
  Також для зміни станції можна натиснути кнопку пошуку за наступними результатами (10) або кнопку пошуку за попередніми результатами (9). Радіоприймач перемикається на наступну доступну радіостанцію (в алфавітному порядку, за зменшенням або за зростанням).

- Для збереження налаштованої радіостанції натискайте кнопку пам’яті радіостанцій (5) необхідної комірки пам’яті, поки номер комірки пам’яті не відобразиться на індикації комірки пам’яті (c).
  Якщо 4 комірки пам’яті аудіоджерела DAB зайняті, натисніть кнопку «Джерело» (7), щоб перейти до аудіоджерела DAB2, для якого доступні ще 4 комірки пам’яті. Зверніть увагу, що після зміни потрібно буде знову налаштувати потрібну радіостанцію, щоб зберегти її.

- Для відтворення збереженої радіостанції короткочасно натисніть одну з кнопок пам’яті радіостанцій (5). Номер комірки пам’яті відображається на індикації комірки пам’яті (c). За потреби натисканням кнопки «Джерело» (7) можна перемикатися між аудіоджерелами DAB і DAB2, щоб отримати доступ до всіх збережених радіостанцій.

Вказівка: у разі слабкого радіосигналу з’являється <Weak Signal> на багатофункціональному індикаторі (k). У цьому разі ви можете запустити пошук цифрових радіостанцій DAB+ вручну.
Для цього або оберіть <Auto Scan> у меню, або одночасно натисніть кнопку пошуку за наступними результатами (10) та кнопку пошуку за попередніми результатами (9). Після завершення пошуку радіостанцій 4 станції зберігаються в комірках пам’яті з 1 по 4. При цьому попередньо збережені радіостанції перезаписуються.

Якщо радіостанцію DAB+ не вдається знайти, відображається <No DAB Station – Please Auto Scan> на багатофункціональному індикаторі (k).

## Встановлення/збереження FM-радіостанцій

Для вибору аудіоджерела FM-радіостанції натискайте кнопку «Джерело» (7), поки не з’явиться індикація аудіоджерела (b) FM або FM2.

GPB 18V‑2 C: частота радіостанції, яка наразі відтворюється, відображається на індикації радіочастоти (d).

GPB 18V‑2 SC: частота радіостанції, яка наразі відтворюється, відображається у верхньому рядку багатофункціонального індикатора (k). У меню функцій можна встановити відображення додаткової інформації в нижньому рядку багатофункціонального індикатора.

При досить стійкому прийомі необхідного сигналу радіоприймач автоматично перемикається на стереоприйом, на дисплеї відображається індикація стереоприйому (h). В меню функцій можна змінити тип прийому на моноприйом.

- Для налаштування певної радіостанції повертайте кнопку «Джерело» (7) (TUNE), доки не з’явиться потрібна частота або радіостанція.
- Для пошуку наступної радіостанції з кращим сигналом короткочасно натисніть кнопку пошуку за наступними результатами (10) або кнопку пошуку за попередніми результатами (9). Наступна знайдена радіостанція буде збережена і відтворена.
- Для пошуку усіх радіостанцій з кращим сигналом принаймні півсекунди натискайте кнопку пошуку за наступними результатами (10) або кнопку пошуку за попередніми результатами (9). Кожна знайдена радіостанція відтворюється протягом 5 секунд, після чого пошук триває до кінця смуги частот. Щоб скасувати пошук радіостанцій, короткочасно натисніть кнопку пошуку за наступними результатами (10) або кнопку пошуку за попередніми результатами (9).
- Для збереження налаштованої радіостанції натискайте кнопку пам’яті радіостанцій (5) необхідної комірки пам’яті, поки номер комірки пам’яті не відобразиться на індикації комірки пам’яті (c).
  Якщо 4 комірки пам’яті аудіоджерела FM зайняті, натисніть кнопку «Джерело» (7), щоб перейти до аудіоджерела FM2, для якого доступні ще 4 комірки пам’яті. Зверніть увагу, що після зміни потрібно буде знову налаштувати потрібну радіостанцію, щоб зберегти її.
- Для автоматичного пошуку і збереження радіостанцій з найстійкішим сигналом (AUTOSTORE) одночасно натисніть кнопку пошуку за наступними результатами (10) та кнопку пошуку за попередніми результатами (9). Радіоприймач перевіряє всі прийняті станції і зберігає 4 станції з найкращим прийомом в комірках пам’яті з 1 по 4. Зверніть увагу, що всі збережені раніше радіостанції будуть перезаписані.
  Після завершення пошуку починається відтворення радіостанції, збереженої в комірці пам’яті під номером 1.
- Для відтворення збереженої радіостанції короткочасно натисніть одну з кнопок пам’яті радіостанцій (5). Номер комірки пам’яті відображається на індикації комірки пам’яті (c). За потреби натисканням кнопки «Джерело» (7) можна перемикатися між аудіоджерелами FM і FM2, щоб отримати доступ до всіх збережених радіостанцій.

## Направлення штирьової антени

Радіоприймач постачається зі встановленою штирьовою антеною (6). При використанні радіоприймача з FM-мовленням нахиляйте штирьову антену в тому напрямку, де забезпечується найстійкіший прийом.

Якщо сигнал прийому недостатній, перемістіть радіоприймач в місце з кращим прийомом.

Вказівка: якщо радіоприймач використовується в безпосередній близькості від радіообладнання, радіоприладів або інших електронних пристроїв, радіоприйом може погіршитися.

## Підключення зовнішніх аудіоджерел через AUX

Відкрийте захисний ковпачок відсіку для підключення (15) і вставте штекер кабелю AUX 3,5 мм (25) в роз’єм AUX IN (24). Підключіть кабель AUX до потрібного аудіоджерела.

Щоб запустити відтворення аудіоджерела AUX, натискайте кнопку «Джерело» (7), поки не з’явиться індикація аудіоджерела (b) AUX.

Для запобігання потраплянню бруду закрийте захисний ковпачок відсіку для підключення (15) після виймання штекера AUX-кабелю.

Якщо під час відтворення AUX буде натиснута одна з кнопок пам’яті радіостанцій (5), радіоприймач перемикається на останню збережену в режимі радіоприймача радіостанцію.

## Відтворення/управління зовнішніми аудіоджерелами через Bluetooth®

Щоб почати відтворення аудіоджерела (наприклад, смартфона) по Bluetooth®, натискайте кнопку «Джерело» (7), поки на дисплеї не з’явиться індикація Bluetooth® (a), або, незалежно від поточного аудіоджерела, короткочасно натисніть кнопку Bluetooth® (11).

Під час встановлення з’єднання блимає індикація Bluetooth® (a).

GPB 18V‑2 SC: на багатофункціональному індикаторі (k) відображається <Pairing>.

- Якщо радіоприймач вже підключений до зовнішнього аудіоджерела по Bluetooth® і це аудіоджерело доступне, з’єднання з цим джерелом встановлюється автоматично.

- Якщо збережене аудіоджерело не доступне, розпочинається пошук. Активуйте нове з’єднання з зовнішнім аудіоджерелом. Зазвичай на смартфонах це можна зробити в налаштуваннях у меню Bluetooth®. Радіоприймач з’явиться серед доступних варіантів підключення під ім’ям GPB 18V‑2 C xxxx або GPB 18V‑2 SC xxxx. Зверніть увагу на інформацію, наведену в керівництві з експлуатації вашого аудіоджерела/смартфона.

- Якщо потрібно розірвати існуюче з’єднання з аудіоджерелом через Bluetooth® та шукати нове джерело звуку (PAIRING), натискайте кнопку Bluetooth® (11) довше ніж 0,5 с. Активуйте з’єднання, як описано вище.

Щойно аудіоджерело підключиться по Bluetooth®, починає тривало світитися індикація Bluetooth® (a).

GPB 18V‑2 SC: назва пристрою, підключеного по Bluetooth®, відображається у верхньому рядку багатофункціонального індикатора (k). У нижньому рядку відображається текст, який передається підключеним пристроєм.

Якщо не вдається встановити з’єднання через Bluetooth®, радіо автоматично вимикається через 19 хвилин.

Аудіоджерелом, підключеним по Bluetooth®, можна також управляти через радіоприймач:

- Щоб вибрати і запустити композицію, короткочасно натисніть кнопку пошуку за наступними результатами (9) або кнопку пошуку за попередніми результатами (10), поки не перейдете до потрібної композиції. Відтворення вибраної композиції почнеться автоматично.

- Щоб перервати відтворення, натисніть кнопку вимкнення звуку (8). На дисплеї з’явиться індикація паузи (f).

- Щоб відновити відтворення, знову натисніть кнопку вимкнення звуку (8), змініть гучність за допомогою вимикача (2) або натисніть кнопку пошуку за наступними результатами (9) чи кнопку пошуку за попередніми результатами (10).

- Для переходу вперед і назад по композиції утримуйте кнопку пошуку за наступними результатами (9) чи кнопку пошуку за попередніми результатами (10), поки вказівник не досягне встановленої позиції композиції.

Якщо під час відтворення по Bluetooth® буде натиснута одна з кнопок пам’яті радіостанцій (5), радіоприймач перемикається на останню збережену в режимі радіоприймача радіостанцію.

## Відтворення з Dual Speaker Sound (з аудіоджерелом Bluetooth®)

Якщо аудіоджерело відтворюється по Bluetooth®, можна активувати функцію Dual Speaker Sound (DSS). 2 радіоприймачі (GPB 18V‑2 C або GPB 18V‑2 SC) слугують правим і лівим динаміками, відтворюючи одну й ту ж композицію.

Активація функції Dual Speaker Sound:

- Один з двох радіоприймачів має бути вже підключений до аудіоджерела по Bluetooth®.
- Вибір радіоприймача в якості правого динаміка: виберіть в меню <DSS> → <DSSR> (GPB 18V‑2 C) або <Set DSS> → <Right Speaker> (GPB 18V‑2 SC).
- Вибір радіоприймача в якості лівого динаміка: виберіть в меню <DSS> → <DSSL> (GPB 18V‑2 C) або <Set DSS> → <Left Speaker> (GPB 18V‑2 SC).
- Увімкніть режим роботи по Bluetooth® також на другому радіоприймачі.
- На другому радіоприймачі виберіть у меню інший динамік.
- Керування відтворенням здійснюється по Bluetooth®, як зазвичай.

## Зміна налаштувань меню

Для доступу до функції меню натискайте кнопку вимкнення звуку (8) (MENU), поки на дисплеї не з’явиться функція меню (e).

Навігація в меню:

- Перехід у меню: поверніть кнопку «Джерело» (7).
- Вибір та збереження налаштувань меню: натисніть кнопку «Джерело» (7) (OK).
- Перехід у підменю: натисніть кнопку «Джерело» (7).
- Повернення з підміню в основне меню: короткочасно натисніть кнопку вимкнення звуку (8). При досягненні рівня основного меню радіоприймач повертається в режим відтворення аудіо.

Щоб вийти з меню функцій з будь-якого рівня і повернутися в режим відтворення аудіо, натискайте кнопку вимкнення звуку (8), поки індикація меню функцій (e) на дисплеї не згасне. Також радіоприймач автоматично перемикається в режим відтворення аудіо після спливання 10 секунд після останнього натискання кнопки.

Якщо налаштування меню більше не зберігаються при вимкненні радіоприймача, замініть мініатюрний елемент живлення (резервна батарея).

## Опції меню (GPB 18V‑2 C)

Меню вибору частково залежить від режиму відтворення аудіо, встановленого для радіоприймача.

<EQ>
Меню налаштування звуку: ви можете встановити високий <TR> і низький рівень звукової передачі <BA> в діапазоні від −5 до +5. Налаштування звуку зберігаються окремо для кожного аудіоджерела.

<TIME>
Меню налаштування часу: ви можете вибрати формат відображення часу 12 годин <12HR> або 24 години <24HR> і встановлювати час вручну.

<MONO> (з аудіоджерелом FM/FM2)
Меню моноприйому: моноприйом можна увімкнути <ON> або вимкнути <OFF>. Моноприйом рекомендований, якщо радіостанція часто перемикається між стерео- і моноприйомом через слабкий сигнал.

<DSS> (з аудіоджерелом Bluetooth®)
Меню функції Dual Speaker Sound: можна налаштувати радіоприймач в якості правого динаміка <DSSR>, лівого динаміка <DSSL> або вимкнути функцію <OFF>.

## Опції меню (GPB 18V‑2 SC)

Меню вибору частково залежить від режиму відтворення аудіо, встановленого для радіоприймача.

У верхньому рядку багатофункціонального індикатора (k) відображається назва меню, а обране налаштування — у нижньому.

<Set EQ>
Меню налаштування звуку: ви можете встановити високий <Treble> і низький рівень звукової передачі <Bass> в діапазоні від −5 до +5. Налаштування звуку зберігаються окремо для кожного аудіоджерела.

<Set Time>
Меню налаштування часу:

- Ви можете вибрати формат відображення часу 24 години <24 Hour Mode> або 12 годин <12 Hour Mode>.
- Ви можете налаштувати час вручну за допомогою <Set Hour> або <Set Minute>.

- Вказівка: якщо для аудіоджерела DAB/DAB2 обрана радіостанція, яка передає час, цей час приймається автоматично. Ручні налаштування часу будуть змінені.

<Reset All>
Меню скидання налаштувань: ви можете скинути всі налаштування меню до заводських <Yes> або повернутися до поточних налаштувань <No>.

<Auto Scan> (з аудіоджерелом DAB/DAB2)
Меню автоматичного пошуку радіостанцій: ви можете запустити автоматичний пошук станцій.

<Manual Tune> (з аудіоджерелом DAB/DAB2)
Меню ручного налаштування: ви можете вручну встановити необхідну частоту.

<Display Type> (з аудіоджерелом DAB/DAB2)
Меню типу індикації: ви можете вибрати, який текст з’являтиметься в нижньому рядку багатофункціонального індикатора (k):

- інформаційний текст, який передається радіостанцією <Dynamic Label>,
- частота радіостанції <Frequency>,
- сила сигналу <Signal Strength>,
- тип програми, що передається радіостанцією <Program Type>.

<Display Type> (з аудіоджерелом FM/FM2)
Меню типу індикації: ви можете вибрати, який текст з’являтиметься в нижньому рядку багатофункціонального індикатора (k):

- інформаційний текст, який передається радіостанцією <Radio Text>,
- назва радіостанції <Program Service>,
- тип програми, що передається радіостанцією <Program Type>.

<Set FM Mono> (з аудіоджерелом FM/FM2)
Меню моноприйому: моноприйом можна увімкнути <On> або вимкнути <Off>. Моноприйом рекомендований, якщо радіостанція часто перемикається між стерео- і моноприйомом через слабкий сигнал.

<Set DSS> (з аудіоджерелом Bluetooth®)
Меню функції Dual Speaker Sound: можна налаштувати радіоприймач в якості правого динаміка <Right Speaker>, лівого динаміка <Left Speaker> або вимкнути функцію <OFF>.