# Prikaz statusa napunjenosti akumulatora

Ako je stavljen akumulator, stanje punjenja akumulatora (17) možete da vidite na displeju, a kod izvađenog akumulatora na samom akumulatoru.

## Prikaz statusa napunjenosti akumulatora na displeju

Prikaz statusa napunjenosti akumulatora (i) se pojavljuje na displeju, ukoliko je primenjeni akumulator odgovarajućeg napona i ako radio uređaj preko napojne jedinice sa utikačem (20) nije povezan na strujnu mrežu.

Prikaz | Kapacitet
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

## Prikaz statusa napunjenosti na akumulatoru

Ako se akumulator izvadi iz radija, stanje punjenja može da se prikaže zelenim LED sijalicama indikatora pokazivača nivoa punjenja na akumulatoru.

Pritisnite taster za prikaz statusa napunjenosti ili da bi bio prikazan status napunjenosti.

Ukoliko nakon pritiskanja tastera za prikaz statusa napunjenosti ne svetli nijedan LED indikator, znači da je akumulator neispravan i da mora biti zamenjen.

### Tip akumulatora GBA 18V...

×

LED indikatori | Kapacitet
--- | ---
Trajno svetlo 3× zeleno | 60−100 %
Trajno svetlo 2× zeleno | 30−60 %
Trajno svetlo 1× zeleno | 5−30 %
Trepćuće svetlo 1× zeleno | 0−5 %

### Tip akumulatora ProCORE18V...

×

LED indikatori | Kapacitet
--- | ---
Trajno svetlo 5× zeleno | 80−100 %
Trajno svetlo 4× zeleno | 60−80 %
Trajno svetlo 3× zeleno | 40−60 %
Trajno svetlo 2× zeleno | 20−40 %
Trajno svetlo 1× zeleno | 5−20 %
Trepćuće svetlo 1× zeleno | 0−5 %