# Înlocuirea bateriei rotunde

Pentru memorarea orei şi alte setări ale aparatului de radio trebuie să fie introdusă o baterie rotundă ca baterie-tampon.

Înainte de prima punere în funcţiune a aparatului de radio, scoate benzile de protecţie de la bateria rotundă introdusă.

Deschide pârghia de blocare (13) de la capacul acumulatorului şi rabatează în sus capacul acumulatorului (12).

Extrage acumulatorul (17) dacă este necesar.

Extrage benzile de protecţie de sub capacul (18) al bateriei rotunde.

Înlocuieşte bateria rotundă dacă ora nu mai este memorată de aparatul de radio, iar afişajul are o luminozitate redusă.

Pentru aceasta, roteşte în sens antiorar capacul (18) de la bateria rotundă (de exemplu, cu o monedă) şi scoate capacul. Introdu o baterie rotundă nouă.

Respectă polaritatea corectă conform schiţei de pe partea interioară a capacului (18).

Aşază la loc capacul (18) al bateriei rotunde şi fixează-l rotindu-l în sens orar. Capacul este blocat în siguranţă dacă marcajele de pe acesta sunt orientate spre simbolul de lacăt.

- Scoateţi bateria rotundă din aparatul de radio dacă urmează să nu îl utilizezi pentru o perioadă mai îndelungată. În cazul depozitării pe o perioadă îndelungată, bateria rotundă se poate coroda şi autodescărca în aparatul de radio.