# Praca przy użyciu zasilacza (zob. rys. A)

- Należy stosować wyłącznie ładowarki wyszcze‌gólnione w danych technicznych. Tylko w ten sposób można zagwarantować niezawodne funkcjonowanie radia.

- Należy zwrócić uwagę na napięcie sieciowe! Napięcie źródła prądu musi się zgadzać z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej zasilacza.

Otworzyć pokrywkę wnęki przyłączy (15). Włożyć wtyk zasilacza (21) do gniazda przyłączeniowego (22) (DC IN 18V). Podłączyć zasilacz do sieci elektrycznej.

Aby chronić gniazdo przed zanieczyszczeniem, należy zamknąć pokrywkę wnęki przyłączy (15) po wyjęciu wtyku zasilacza (21).