# نشانگر وضعیت شارژ باتری قابل شارژ

به هنگام وجود باتری قابل شارژ می توانید وضعیت شارژ باتری (17) را در نمایشگر و در زمانی که باتری قابل شارژ خارج شده باشد روی خود باتری تشخیص دهید.

## نشانگر وضعیت شارژ باتری در نمایشگر

نشانگر وضعیت شارژ باتری (i) به محض این که یک باتری قابل شارژ با شارژ کافی جاگذاری شده و رادیو به وسیله دوشاخه (20) به شبکه برق متصل نشده باشد، در نمایشگر ظاهر می شود.

نشانگر | ظرفیت
--- | ---
| ‎80−100 %‎
| ‎60−80 %‎
| ‎40−60 %‎
| ‎20−40 %‎
| ‎5−20 %‎
| ‎0−5 %‎

## نشانگر وضعیت شارژ باتری روی باتری قابل شارژ

اگر باتری قابل شارژ رادیو برداشته شود، وضعیت شارژمی تواند به وسیله ‎LED‎ های سبز رنگ نشانگر وضعیت شارژ روی باتری قابل شارژ نمایش داده شود.

جهت به نمایش در آمدن وضعیت شارژ،دکمه نشانگر وضعیت شارژ یا را فشار دهید.

چنانچه پس از فشردن دکمه نشانگر وضعیت شارژ هیچ ‎LED‎ روشن نشود، باتری خراب است و باید تعویض گردد.

### نوع باتری GBA 18V...‎

×

LED ها | ظرفیت
--- | ---
3 چراغ ممتد سبز | ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎60−100‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ %‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
2 چراغ ممتد سبز | ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎30−60‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ %‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
1 چراغ ممتد سبز | ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎5−30‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎%‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
1 چراغ چشمک زن سبز | ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎0−5‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎%‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

### نوع باتری ProCORE18V...‎

×

LED ها | ظرفیت
--- | ---
5 چراغ ممتد سبز | ‎80−100 %‎
4 چراغ ممتد سبز | ‎60−80 %‎
3 چراغ ممتد سبز | ‎40−60 %‎
2 چراغ ممتد سبز | ‎20−40 %‎
1 چراغ ممتد سبز | ‎5−20 %‎
1 چراغ چشمک زن سبز | ‎0−5 %‎