# Technické údaje

Rádio na stavbu |  | GPB 18V-2 C | GPB 18V-2 SC
--- | --- | --- | ---
Číslo zboží |  | ‎3 601 DA3 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 1..‎‎‎‎
Příjem DAB+ |  | – | ●
Provozní napětí
při provozu se síťovým zdrojem | V | 18 | 18
při provozu na akumulátor | V | 18 | 18
Jmenovitý výkon zesilovače | W | 2 × 7,5 | 2 × 7,5
Rozsah příjmu VKV | MHz | 87,5–108 | 87,5–108
Rozsah příjmu DAB+ | MHz | − | 174,928–239,200
Kompatibilita Bluetooth® |  | Bluetooth® Spec. 5 | Bluetooth® Spec. 5
Frekvenční pásmo Bluetooth® | MHz | 2 402–2 480 | 2 402–2 480
Vysílací výkon Bluetooth® max. | mW | 10 | 10
Knoflíková baterie (záložní baterie) |  | CR 2032 lithiová baterie 3 V | CR 2032 lithiová baterie 3 V
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 2,8–3,9A) | 2,8–3,9A)
Stupeň krytíB) |  | IP54 (ochrana proti prachu a stříkající vodě) | IP54 (ochrana proti prachu a stříkající vodě)
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuC) a při skladování | °C | −20 až +40 | −20 až +40
Doporučené akumulátory (1,5–8 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Doporučené nabíječky |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  V závislosti na použitém akumulátoru

B)

  při zavřeném krytu akumulátoru (12) a při zavřené krytce přípojek (15)

C)

  Omezený výkon při teplotách <0 °C.

Síťový zdroj
Číslo zboží |  | ‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ ‎1 600 A02 …‎‎‎‎
Vstupní napětí | V~ | 100–240
Frekvence vstupního střídavého proudu | Hz | 50–60
Vstupní proud | mA | 800
Výstupní napětí | V= | 18
Výstupní proud | A | 1,8
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 |  |
‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ | kg | 0,21
‎1 600 A02 …‎‎‎‎ | kg | 0,22
Třída ochrany |  | / Ⅱ

Další technické údaje najdete na: https://www.bosch-professional.com/ecodesign