# Аккумулятор заряды деңгейінің индикаторы

Аккумулятор енгізілген кезде, аккумулятор (17) зарядының деңгейін дисплейден, ал аккумулятор шығарылған кезде, аккумулятордың өзінен анықтауға болады.

## Дисплейдегі аккумулятор заряды деңгейінің индикаторы

Аккумулятор заряды деңгейінің индикаторы (i), жеткілікті кернеуге ие аккумулятор енгізіліп, радио қабылдағыш штепсельдік қуат блогы (20) арқылы ток желісіне қосылмаған жағдайда, дисплейде пайда болады.

Индикатор | Қуаты
--- | ---
| 80−100%
| 60−80%
| 40−60%
| 20−40%
| 5−20%
| 0−5%

## Аккумулятордағы аккумулятор заряды деңгейінің индикаторы

Аккумулятор радио қабылдағыштан шығарылса, заряд деңгейін аккумулятордағы заряд деңгейі индикаторының жасыл түсті жарық диодтары арқылы қарап шығуға болады.

Заряд деңгейін көрсету үшін заряд деңгейінің индикаторына арналған немесе түймесін басыңыз.

Заряд деңгейінің индикаторына арналған түймені басқаннан кейін ешқандай жарық диоды жанбаса, бұл аккумулятордың ақаулы және оны ауыстыру керек екендігін білдіреді.

### Аккумулятор түрі GBA 18V...

×

Жарық диодтары | Қуаты
--- | ---
Үздіксіз жарық 3× жасыл | 60−100 %
Үздіксіз жарық 2× жасыл | 30−60 %
Үздіксіз жарық 1× жасыл | 5−30 %
Жыпылықтау 1× жасыл | 0−5 %

### Аккумулятор түрі ProCORE18V...

×

Жарық диодтары | Қуаты
--- | ---
Үздіксіз жарық 5× жасыл | 80−100 %
Үздіксіз жарық 4× жасыл | 60−80 %
Үздіксіз жарық 3× жасыл | 40−60 %
Үздіксіз жарық 2× жасыл | 20−40 %
Үздіксіз жарық 1× жасыл | 5−20 %
Жыпылықтау 1× жасыл | 0−5 %