# Indicador do nível de carga da bateria

Com a bateria colocada pode visualizar o nível de carga da bateria (17) no mostrador, com a bateria retirada visualiza na própria bateria.

## Indicador do nível de carga da bateria no mostrador

O indicador do nível de carga da bateria (i) surge no mostrador, assim que for colocada uma bateria com tensão suficiente e se o rádio não estiver ligado à rede elétrica através da fonte de alimentação (20).

Indicação | Capacidade
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

## Indicador do nível de carga da bateria na bateria

Se a bateria for retirada do rádio, é possível visualizar o nível de carga através dos LEDs verdes no indicador do nível de carga da bateria.

Prima a tecla para o indicador do nível de carga da bateria ou para visualizar o nível de carga.

Se, depois de premir a tecla para o indicador do nível de carga da bateria, não se acender qualquer LED, a bateria tem defeito e tem de ser substituída.

### Tipo de bateria GBA 18V...

×

LEDs | Capacidade
--- | ---
Luz permanente 3× verde | 60–100 %
Luz permanente 2× verde | 30–60 %
Luz permanente 1× verde | 5–30 %
Luz intermitente 1× verde | 0–5 %

### Tipo de bateria ProCORE18V...

×

LEDs | Capacidade
--- | ---
Luz permanente 5× verde | 80−100 %
Luz permanente 4× verde | 60−80 %
Luz permanente 3× verde | 40−60 %
Luz permanente 2× verde | 20−40 %
Luz permanente 1× verde | 5−20 %
Luz intermitente 1× verde | 0−5 %