# Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius

Kai akumuliatorius įstatytas, akumuliatoriaus (17) įkrovos būklė yra rodoma ekrane, o kai akumuliatorius išimtas – ant paties akumuliatoriaus.

## Akumuliatoriaus įkrovos būklė ekrane

Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius (i) atsiranda ekrane iškart, kai tik įstatomas pakankamos įtampos akumuliatorius, o radijas su elektros tinklu yra sujungtas nenaudojant tinklo adapterio (20).

Indikatorius | Talpa
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

## Akumuliatoriaus įkrovos būklės rodmuo ant akumuliatoriaus

Jei akumuliatorius išimamas iš radijo, įkrovos būklę gali rodyti ant akumuliatoriaus esantys žali šviesadiodžiai įkrovos būklės indikatoriai.

Jei norite, kad būtų parodyta įkrovos būklė, paspauskite įkrovos būklės mygtuką arba .

Jei paspaudus mygtuką nešviečia nei vienas šviesadiodis indikatorius, vadinasi akumuliatorius yra pažeistas ir jį reikia pakeisti.

### Akumuliatoriaus tipas GBA 18V...

×

LEDs | Talpa
--- | ---
Šviečia nuolat 3× žalias | 60−100 %
Šviečia nuolat 2× žalias | 30−60 %
Šviečia nuolat 1× žalias | 5−30 %
Mirksi 1× žalias | 0−5 %

### Akumuliatoriaus tipas ProCORE18V...

×

LEDs | Talpa
--- | ---
Šviečia nuolat 5× žalias | 80−100 %
Šviečia nuolat 4× žalias | 60−80 %
Šviečia nuolat 3× žalias | 40−60 %
Šviečia nuolat 2× žalias | 20−40 %
Šviečia nuolat 1× žalias | 5−20 %
Mirksi 1× žalias | 0−5 %