# Indikator for batteriladenivå

Når batteriet er satt inn, kan du se batteriets ladenivå (17) på displayet. Når det er tatt ut, ser du nivået på batteriet.

## Indikator for batteriladenivå på displayet

Batteriets ladeinvåindikator (i) vises på displayet så snart et batteri med tilstrekkelig spenning er satt inn og radioen ikke er koblet til strømnettet via strømadapteren (20).

Indikator | Kapasitet
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

## Ladenivåindikator på batteriet

Hvis batteriet tas ut av radioen, kan ladenivået vises av de grønne lysdiodene til ladenivåindikatoren på batteriet.

Trykk på knappen for indikatoren for batteriets ladenivå eller for å se ladenivået.

Hvis ingen lysdiode lyser etter at knappen for indikatoren for batteriets ladenivå er trykt inn, er batteriet defekt og må skiftes ut.

### Batteritype GBA 18V...

×

Lysdioder | Kapasitet
--- | ---
Kontinuerlig lys 3× grønt | 60−100 %
Kontinuerlig lys 2× grønt | 30−60 %
Kontinuerlig lys 1× grønt | 5−30 %
Blinker 1× grønt | 0−5 %

### Batteritype ProCORE18V...

×

Lysdioder | Kapasitet
--- | ---
Kontinuerlig lys 5× grønt | 80−100 %
Kontinuerlig lys 4× grønt | 60−80 %
Kontinuerlig lys 3× grønt | 40−60 %
Kontinuerlig lys 2× grønt | 20−40 %
Kontinuerlig lys 1× grønt | 5−20 %
Blinker 1× grønt | 0−5 %