# Műszaki adatok

Építkezési területi rádió |  | GPB 18V-2 C | GPB 18V-2 SC
--- | --- | --- | ---
Rendelési szám |  | ‎3 601 DA3 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 1..‎‎‎‎
DAB+ vétel |  | – | ●
Üzemi feszültség
dugaszolható hálózati tápegységgel való üzemeltetés esetén | V | 18 | 18
akkumulátoros üzem mellett | V | 18 | 18
Erősítő névleges teljesítmény | W | 2 × 7,5 | 2 × 7,5
URH vételi tartomány | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
DAB+ vételi tartomány | MHz | – | 174,928−239,200
Bluetooth® kompatibilitás |  | Bluetooth® Spec. 5 | Bluetooth® Spec. 5
Bluetooth® üzemi frekvencia tartomány | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Max. Bluetooth® adóteljesítmény | mW | 10 | 10
Gombelem (pufferelem) |  | CR 2032 Lítium elem 3 V | CR 2032 Lítium elem 3 V
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerint | kg | 2,8−3,9A) | 2,8−3,9A)
Védelmi osztályB) |  | IP54 (por és fröccsenő víz ellen védett kivitel) | IP54 (por és fröccsenő víz ellen védett kivitel)
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésC) és a tárolás során | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Javasolt akkumulátorok (1,5−8 Aó) |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  az alkalmazásra kerülő akkumulátortól függ

B)

  zárt (12) akkumulátor fedél és zárt (15) csatlakozó fiók esetén

C)

  <0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény

Dugaszolható hálózati tápegység
Rendelési szám |  | ‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ ‎1 600 A02 …‎‎‎‎
Bemeneti feszültség | V~ | 100−240
Bemeneti váltakozó áramú frekvencia | Hz | 50−60
Bemeneti áram | mA | 800
Kimeneti feszültség | V= | 18
Kimenő áram | A | 1,8
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerint |  |
‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ | kg | 0,21
‎1 600 A02 …‎‎‎‎ | kg | 0,22
Érintésvédelmi osztály |  | /Ⅱ

További műszaki adatok az alábbi címen találhatók: https://www.bosch-professional.com/ecodesign