# Технічні дані

Акумуляторний будівельний радіоприймач |  | GPB 18V-2 C | GPB 18V-2 SC
--- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 DA3 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 1..‎‎‎‎
Прийом DAB+ |  | – | ●
Робоча напруга
при роботі від блока живлення зі штепсельною вилкою | В | 18 | 18
при роботі від акумуляторної батареї | В | 18 | 18
Номінальна потужність підсилювача | Вт | 2 × 7,5 | 2 × 7,5
Діапазон FM-частот | МГц | 87,5−108 | 87,5−108
Діапазон частот DAB+ | МГц | – | 174,928−239,200
Сумісність з Bluetooth® |  | Bluetooth® Spec. 5 | Bluetooth® Spec. 5
Робочий діапазон частот Bluetooth® | МГц | 2402−2480 | 2402−2480
Потужність передачі Bluetooth® макс. | мВт | 10 | 10
Мініатюрний елемент живлення (резервна батарея) |  | CR 2032 Літієва акумуляторна батарея 3 В | CR 2032 Літієва акумуляторна батарея 3 В
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 2,8−3,9A) | 2,8−3,9A)
Ступінь захистуB) |  | IP54 (із захистом від пилу і бризок води) | IP54 (із захистом від пилу і бризок води)
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїC) і при зберіганні | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Рекомендований акумулятор (1,5−8 Ач) |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  в залежності від використовуваної акумуляторної батареї

B)

  з закритою кришкою акумуляторної батареї (12) та закритим відсіком для підключення (15)

C)

  Обмежена потужність при температурі < 0 °C.

Блок живлення зі штепсельною вилкою
Товарний номер |  | ‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ ‎1 600 A02 …‎‎‎‎
Вхідна напруга | В~ | 100−240
Частота змінного струму на вході | Гц | 50−60
Вхідний струм | мА | 800
Вихідна напруга | V= | 18
Вихідний струм | A | 1,8
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014 |  |
‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ | кг | 0,21
‎1 600 A02 …‎‎‎‎ | кг | 0,22
Клас захисту |  | /Ⅱ

Інші технічні характеристики див. на сайті: https://www.bosch-professional.com/ecodesign