# Tekniska data

Byggradio |  | GPB 18V-2 C | GPB 18V-2 SC
--- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 DA3 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 1..‎‎‎‎
Mottagning DAB+ |  | – | ●
Driftspänning
Vid användning med adapter | V | 18 | 18
Med batteridrift | V | 18 | 18
Nominell effekt förstärkare | W | 2 × 7,5 | 2 × 7,5
Mottagningsområde UKV | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
Mottagningsområde DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Kompatibilitet Bluetooth® |  | Bluetooth® Spec. 5 | Bluetooth® Spec. 5
Driftfrekvensområde Bluetooth® | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Sändningskapacitet Bluetooth® max. | mW | 10 | 10
Knappcell (buffertbatteri) |  | CR 2032 litiumbatteri 3 V | CR 2032 litiumbatteri 3 V
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 2,8−3,9A) | 2,8−3,9A)
SkyddsklassB) |  | IP54 (damm- och stänkvattenskyddad) | IP54 (damm- och stänkvattenskyddad)
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Rekommenderade batterier (1,5−8 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Rekommenderade laddare |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Beroende på använt batteri

B)

  när batterifackets lock (12) och anslutningsfacket (15) är stängda

C)

  Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C

Adapter
Artikelnummer |  | ‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ ‎1 600 A02 …‎‎‎‎
Ingångsspänning | V~ | 100−240
Ingång växelströmsfrekvens | Hz | 50−60
Ingångsström | mA | 800
Utgångsspänning | V= | 18
Utgångsström | A | 1,8
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 |  |
‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ | kg | 0,21
‎1 600 A02 …‎‎‎‎ | kg | 0,22
Skyddsklass |  | /Ⅱ

Ytterligare teknisk information hittar du på: https://www.bosch-professional.com/ecodesign