# التشغيل باستخدام المهايئ الكهربائي القابسي (انظر الصورة A)

- اقتصر على استخدام المهايئات الكهربائية القابسية المذكورة في المواصفات الفنية. وبذلك فقط يمكن ضمان التشغيل السليم للراديو.

- انتبه إلی جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتطابق جهد منبع التيار مع البيانات المذكورة علی لوحة صنع المهايئ الكهربائي القابسي.

افتح غطاء حماية درج التوصيل (15). أدخل قابس الجهاز (21) الخاص بالمهايئ الكهربائي القابسي في مقبس التوصيل (22) (DC IN 18V). قم بتوصيل المهايئ الكهربائي القابسي بالشبكة الكهربائية.

للحماية من الاتساخات أعد غلق غطاء الحماية الخاص بدرج التوصيل (15) عند خلع قابس الجهاز (21).