# Date tehnice

Aparat de radio pentru şantier |  | GPB 18V-2 C | GPB 18V-2 SC
--- | --- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 DA3 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 1..‎‎‎‎
Recepţie DAB+ |  | – | ●
Tensiune de funcţionare
în cazul funcţionării cu alimentator | V | 18 | 18
în cazul funcţionării cu acumulator | V | 18 | 18
Putere nominală amplificator | W | 2 × 7,5 | 2 × 7,5
Zonă de recepţie unde ultrascurte | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
Zonă de recepţie DAB+ | MHz | – | 174,928−239,200
Compatibilitate Bluetooth® |  | Bluetooth® Spec. 5 | Bluetooth® Spec. 5
Gamă frecvenţe de lucru Bluetooth® | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Putere maximă de emisie Bluetooth® | mW | 10 | 10
Baterie rotundă (baterie-tampon) |  | Baterie cu litiu de 3 V CR 2032 | Baterie cu litiu de 3 V CR 2032
Greutate conform EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 2,8−3,9A) | 2,8−3,9A)
Tip de protecţieB) |  | IP54 (protecţie împotriva prafului şi a stropilor de apă) | IP54 (protecţie împotriva prafului şi a stropilor de apă)
Temperatură ambiantă recomandată în timpul încărcării | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Temperatură ambiantă admisă în timpul funcţionăriiC) şi pe perioada depozitării | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Acumulatori recomandaţi (1,5−8 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Încărcătoare recomandate |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  În funcţie de acumulatorul folosit

B)

  Cu capacul acumulatorului închis (12) şi compartimentul de racordare închis (15)

C)

  Putere mai redusă la temperaturi <0 °C.

Alimentator
Număr de identificare |  | ‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ ‎1 600 A02 …‎‎‎‎
Tensiune de intrare | V~ | 100−240
Frecvenţă curent alternativ de intrare | Hz | 50−60
Curent de intrare | mA | 800
Tensiune de ieşire | V= | 18
Curent de ieşire | A | 1,8
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014 |  |
‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ | kg | 0,21
‎1 600 A02 …‎‎‎‎ | kg | 0,22
Clasa de protecţie |  | /Ⅱ

Pentru date tehnice detaliate, accesează: https://www.bosch-professional.com/ecodesign