# Експлуатація з блоком живлення зі штепсельною вилкою (див. мал. A)

- Використовуйте лише блоки живлення зі штепсельною вилкою, зазначені в технічних даних. Лише таким чином можна забезпечити бездоганну роботу радіоприймача.

- Зважайте на напругу в мережі! Напруга в джерелі струму повинна відповідати даним на заводській табличці блоку живлення зі штепсельною вилкою.

Відкрийте захисний ковпачок відсіку для підключення (15). Підключіть штепсельну вилку (21) блоку живлення у роз’єм для підключення (22)(DC IN 18V). Увімкніть блок живлення зі штепсельною вилкою в мережу живлення.

Для запобігання потраплянню бруду закрийте захисний ковпачок відсіку для підключення (15) після виймання штепсельної вилки (21).