# Dati tecnici

Radio da cantiere |  | GPB 18V-2 C | GPB 18V-2 SC
--- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 DA3 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 1..‎‎‎‎
Ricezione DAB+ |  | – | ●
Tensione di funzionamento
con funzionamento con alimentatore | V | 18 | 18
con funzionamento a batteria | V | 18 | 18
Potenza nominale amplificatore | W | 2 × 7,5 | 2 × 7,5
Campo di ricezione FM | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
Campo di ricezione DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Compatibilità Bluetooth® |  | Bluetooth® Spec. 5 | Bluetooth® Spec. 5
Campo di frequenza di funzionamento Bluetooth® | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Potenza di trasmissione Bluetooth® max. | mW | 10 | 10
Pila a bottone (batteria tampone) |  | CR 2032 Batteria al litio da 3 V | CR 2032 Batteria al litio da 3 V
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 2,8−3,9A) | 2,8−3,9A)
Grado di protezioneB) |  | IP54 (protezione contro la polvere e gli schizzi d’acqua) | IP54 (protezione contro la polvere e gli schizzi d’acqua)
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Batterie consigliate (1,5−8 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Caricabatteria consigliati |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  in funzione della batteria utilizzata

B)

  Con copertura batteria (12) chiusa e scomparto collegamenti (15) chiuso

C)

  Prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C.

Alimentatore
Codice prodotto |  | ‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ ‎1 600 A02 …‎‎‎‎
Tensione d’ingresso | V~ | 100−240
Frequenza della corrente alternata d’ingresso | Hz | 50−60
Corrente d’ingresso | mA | 800
Tensione di uscita | V= | 18
Corrente di uscita | A | 1,8
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 |  |
‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ | kg | 0,21
‎1 600 A02 …‎‎‎‎ | kg | 0,22
Classe di protezione |  | /Ⅱ

Per ulteriori dati tecnici consultare il seguente indirizzo: https://www.bosch-professional.com/ecodesign