# Technische Daten

Baustellenradio |  | GPB 18V-2 C | GPB 18V-2 SC
--- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 DA3 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 1..‎‎‎‎
Empfang DAB+ |  | – | ●
Betriebsspannung
bei Betrieb mit Steckernetzteil | V | 18 | 18
bei Akkubetrieb | V | 18 | 18
Nennleistung Verstärker | W | 2 × 7,5 | 2 × 7,5
Empfangsbereich UKW | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
Empfangsbereich DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Kompatibilität Bluetooth® |  | Bluetooth® Spec. 5 | Bluetooth® Spec. 5
Betriebsfrequenzbereich Bluetooth® | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Sendeleistung Bluetooth® max. | mW | 10 | 10
Knopfzelle (Pufferbatterie) |  | CR 2032 Lithium-Batterie 3 V | CR 2032 Lithium-Batterie 3 V
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 2,8−3,9A) | 2,8−3,9A)
SchutzartB) |  | IP54 (staub- und spritzwassergeschützt) | IP54 (staub- und spritzwassergeschützt)
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 … +35 | 0 … +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | −20 … +40 | −20 … +40
empfohlene Akkus (1,5−8 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  abhängig vom verwendeten Akku

B)

  bei geschlossener Akkuabdeckung (12) und geschlossenem Anschlussfach (15)

C)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

Steckernetzteil
Sachnummer |  | ‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ ‎1 600 A02 …‎‎‎‎
Eingangsspannung | V~ | 100−240
Eingangswechselstromfrequenz | Hz | 50−60
Eingangsstrom | mA | 800
Ausgangsspannung | V= | 18
Ausgangsstrom | A | 1,8
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 |  |
‎1 619 PB4 …‎‎‎‎ | kg | 0,21
‎1 600 A02 …‎‎‎‎ | kg | 0,22
Schutzklasse |  | /Ⅱ

Weitere technische Daten finden Sie unter: https://www.bosch-professional.com/ecodesign